# Кронштейн монтажный универсальный NBLB-B204W для камер



# Комплект поставки

* Кронштейн монтажный универсальный Nobelic NBLB-B204W
* Комплект крепежа прилагаемый

# Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель**  | **NBLB-B204W** |
| Область применения  | Для крепления купольных видеокамер  |
| Несущая способность | 1 кг |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска, цвет белый, матовый |
| Резьба | M20 (G1/2”) |
| Температура эксплуатации | -40ºC … ~ +60ºC  |
| Рабочая влажность  | 0 ~ 90% без конденсата  |
| Размеры  | 160 x 122 x 76 мм ( ширина высота и глубина) |
| Вес  | 490 грамм  |
| **Комплект крепежа прилагаемый** |
| Описание комплекта крепежа | Гермоввод |
| Саморезы и дюбели( 4 шт. х 4 шт.) |
| Болты с цилиндрической головкой под шестигранный ключ 3 шт. |
| Шестигранный ключ |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Внешний вид кронштейна NBLB-B204W

1. Вид спереди



1. Вид сбоку



1. Вид сзади



4. Монтажный комплект прилагаемый (4 самореза, 4 дюбеля, 3 болта, ключ шестигранный)



# Габариты (мм)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)



